Obec Vrakúň, Hlavná 622, 93025 Vrakúň, IČO 305821

Ing. Gabriel Agárdy-technický riaditeľ

**PROTELCONT s.r.o.**

Nitrianska 32A, 903 01 Senec

tel./fax: + 421(0)2 4591 5022

[agardy@protelcont.sk](mailto:agardy@protelcont.sk)

[protelcont@protelcont.sk](mailto:protelcont@protelcont.sk)

[info@protelcont.sk](mailto:info@protelcont.sk)

[www.protelcont.sk](http://www.protelcont.sk)

mob.tel: +421 (0)903 923690

OBJEDNÁVKA

Obec Vrakúň si u Vás objednáva nasledovné v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.04.2011.:

1. Pneumatický ventil 924B, PN16, DN100,

      pohon AP100 DA s ukazovateľom polohy.................1 ks......................á435,00 EUR ..............................435,00 EUR vrátane DPH a dopravy

1. Zátka G2“ so závitom G3/8“.....................................3 ks.....................á 2,75 EUR.....................................8,28 EUR vrátane DPH
2. Elektróda do tlakovej nádoby KSN201......................3 ks.....................á 27,50..........................................82,50 EUR vrátane DPH
3. Opto čidlo vodomeru OD01......................................1 ks.....................á 166,80.......................................166,80 EUR vrátane DPH
4. Elektronický tlakomer NPZ420, 0...1 MPa.................1 ks....................á 346,20........................................346,20 EUR vrátane DPH
5. Frekvenčný menič Danfoss za 2496 bez DPH ( s DPH je to 2995,20 EUR)

S pozdravom

Horváth Ákos

starosta obce

Vo Vrakúni dňa 04.5.2011

Obec Vrakúň, Hlavná 622, 93025 Vrakúň, IČO 305821

Ing. Gabriel Agárdy-technický riaditeľ

**PROTELCONT s.r.o.**

Nitrianska 32A, 903 01 Senec

OBJEDNÁVKA

Obec Vrakúň si u Vás objednáva nasledovné v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 6.05.2011.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Názov položky | m.j. | množstvo | cena á bez DPH | spolu EUR bez DPH |
| 1 | Rozvádzačové dvere kovové - nové (pole 2,3,4) | ks | 3 | 110 | 330 |
| 2 | Relé Schrack 24 V DC | ks | 10 | 6,48 | 64,8 |
| 3 | Pätica relé Schrack 14 pólová | ks | 10 | 5,16 | 51,6 |
| 4 | Modul LED pre relé Schrack 24 V DC | ks | 10 | 2,59 | 25,9 |
| 5 | Spínač panelový 0 - I | ks | 3 | 8,5 | 25,5 |
| 6 | Vačkový prepínač S323LD2256DG/51 pre FM/SŠ | ks | 1 | 146,5 | 146,5 |
| 7 | Spínač panelový I - 0 - I | ks | 3 | 11,1 | 33,3 |
| 8 | Panelový indikátor LED - biely - chod | ks | 2 | 8,83 | 17,66 |
| 9 | Panelový indikátor LED - červený - porucha | ks | 2 | 8,83 | 17,66 |
| 10 | Akustická piezosiréna 135 dB / 12 V DC, IP65 | ks | 1 | 12,6 | 12,6 |
| 11 | Stykač 25A | ks | 2 | 27,4 | 54,8 |
| 12 | Stykač 16A | ks | 2 | 26,1 | 52,2 |
| 13 | Istič 25A | ks | 2 | 17,1 | 34,2 |
| 14 | Komunikátor DAVID GD04 - bez SIM karty | ks | 1 | 229,3 | 229,3 |
| 15 | Montážny rámik PLC na dvere | ks | 1 | 23,6 | 23,6 |
| 16 | Káble, vodiče | ks | 1 | 145,5 | 145,5 |
| 17 | Tlakový mechanický spínač 5,5 bar-KP36- 060-112-166 | ks | 1 | 56,2 | 56,2 |
| 18 | Rekonštrukcia sil. rozvádzača-vnútro-pole 2 | ks | 1 | 531,2 | 531,2 |
| 19 | Rekonštrukcia sil. rozvádzača-vnútro-pole 3 | ks | 1 | 402,5 | 402,5 |
| 20 | Rekonštrukcia sil. rozvádzača-vnútro-pole 4 | ks | 1 | 265,1 | 265,1 |
| 21 | Elektróda do studne VPZ022 | ks | 3 | 3,7 | 11,1 |
| 22 | Prepäťová ochrana tlakovej sondy OVP12/33 | ks | 1 | 51,1 | 51,1 |
| 23 | Radové svrky 4 mm2 | ks | 36 | 0,45 | 16,2 |
| 24 | Radové svorky 10 mm2 pre 3x400 V | ks | 32 | 0,98 | 31,36 |
| 25 | Prepäťové binárne ochrany vstupov BZW06-33 | ks | 34 | 0,51 | 17,34 |
| 26 | Prepäťová ochrana analog. vstupu OVP32/33 | ks | 1 | 48,2 | 48,2 |
| 27 | Riadiaci systém ATS PLC - MPC302 ZGG MICROPEL | ks | 1 | 790,5 | 790,5 |
| 28 | Napájací zdroj PS100, 13,8 / 24 V DC / 3 A | ks | 1 | 197,5 | 197,5 |
| 29 | Záložný akumulátor 7,2 Ah / 12 V DC dryfit | ks | 1 | 29,04 | 29,04 |
| 30 | Držiak AKU pozinkovaný | ks | 1 | 5,05 | 5,05 |
| 31 | Držiak sklenenej poistky na DIN lištu -SAREL 5x20 | ks | 4 | 2,05 | 8,2 |
| 32 | Sklenená poistka 5x50 | ks | 4 | 2,1 | 8,4 |
| 33 | Galvan. oddeľovač signálu tlaku AGO242 | ks | 1 | 103,9 | 103,9 |
| 34 | Montážny materiál (žľaby, Faston, skrutky, stab...) | ks | 1 | 91,5 | 91,5 |
| 35 | Softver mikropočítača MPC302 ZGG | hod | 12 | 32 | 384 |
| 36 | Konduktívny spínač hladiny VSH403 | ks | 3 | 29,9 | 89,7 |
| 37 | Konduktívny spínač hladiny VSH401 | ks | 2 | 28,9 | 57,8 |
| 38 | Indukčný snímač dverí (vstup. dvere a rozvádzač) | ks | 2 | 41,1 | 82,2 |
| 39 | Oddeľovač a delič k optočidlu vodomeru NAD224 | ks | 1 | 109,6 | 109,6 |
| 40 | Hlavný istič 16 A / 3x400 V AC | ks | 1 | 16,43 | 16,43 |
| 41 | Istič zásuvky 10/ 230 V AC | ks | 1 | 4,2 | 4,2 |
| 42 | Istič napájania prenos. systému 6 A / 230 V AC | ks | 1 | 4,2 | 4,2 |
| 43 | Montáž rozvádzača v dielni | hod | 20 | 21,5 | 430 |
| 44 | Naprogramovanie FM a SŠ -Danfoss | hod | 3 | 30 | 90 |
| 45 | Montáž rozvádzača Vrakúň - 3 prac. po 8 hod. x 2 dni | hod | 48 | 21,5 | 1032 |
| 46 | Oživenie, odskúšanie, odovzdanie | hod | 6 | 21,5 | 129 |
| 47 | Doprava osôb a nákladu a súvisiace náklady | km | 270 | 0,73 | 197,1 |
|  | **AT stanica Vrakúň - v EUR** |  |  | **bez DPH** | **6555,74** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **spolu s DPH 20% - celkom v EUR** |  |  |  | **7866,888** |

S pozdravom

Horváth Ákos

starosta obce

Vo Vrakúni dňa 09.5.2011